食堂公共区域餐桌椅招标参数

600\*1200（1200\*600\*740mm）  桌子  168个

参数要求：

黑色+金色方盘带圆弧双喇叭脚底座（450\*450\*720mm）

材质：450\*450\*7mm实心铁板+锥形双节中柱（黑色部分为铁管，金色部分为不锈钢管）+250\*250\*2.0mm方托

竹子面三胺板，厚度25mm以上（E0级环保等级），封边（封边条厚度1.5mm）

600\*600 （600\*600\*740mm)  桌子  19个

参数要求：

黑色+金色方盘带圆弧双喇叭脚底座（450\*4500\*720mm）

材质：450\*450\*7mm实心铁板+锥形双节中柱（黑色部分为铁管，金色部分为不锈钢管）+250\*250\*2.0mm方托

竹子面三胺板，厚度25mm以上（E0级环保等级），封边（封边条厚度1.5mm）

塑料椅  930

参数要求：

3.5KG以上一体成型PP玻纤材质

一体成型，圆角光滑打磨，防滑耐磨脚垫，承重200KG以上，颜色：活力黄、海洋蓝。